2 layers

Dimensions 41mm x 13mm
Minimum Clearance 0.3mm
Minimum Width 0.3mm
Minimum Hole Size 0.8mm
Minimum Via Size 1.5mm
Thickness 1.5mm - 1.6mm


Please make vias according to the Gerber files.

TABLE OF LAYERS
NO.     Description         COPPER WT.
1       TOP    .GTL         1/2 oz
4       BOTTOM .GBL    1/2  oz


The border layer of the board - Mechanical Layer 1

Nc Dril                    .txt


Gerber Files

Top Overlay                 .GTO
Bottom Overlay              .GBO
Top Layer                   .GTL
Bottom Layer                .GBL
Mid Layer 1, etc.           .G1, .G2, etc
Power Plane 1, etc.         .GP1, GP2, etc
Mechanical Layer 1, etc.    .GM1, .GM2, etc
Top Solder Mask             .GTS
Bottom Solder Mask          .GBS
Top Paste Mask              .GTP
Bottom Paste Mask           .GBP
Drill Drawing               .GDD
Drill Drawing; Top to Mid 1, Mid2 to Mid 3, etc        .GD1, GD2, GD3, etc.
Drill Guide                 .GDG
Drill Guide; Top to Mid 1, Mid 2 to Mid 3, etc         .GG1, GG2, GG3, etc.
Pad Master, Top             .GPT
Pad Master, Bottom          .GPB
Keep Out Layer              .GKO
Gerber Panels               .P01, .P02, etc.


